Alle

mannskaper UL og overordna vakt

Sogndal 15.12.12

**Prosedyre ved utfall av Nødnett TMO**

Når det blir gjort kjent at naudnett TMO er falt ut skal alle mannskap gå over i **DMO brann 1** (og la radio stå i open med max volum)

Dette gjeld og sjølv om alternativ varsling vha UMS verkar.

Ved kriser der alt samband mobil osv er ute skal mannskapa og befal når de burde forstå dette gå over i DMO brann 1. Når radio lyser rødt er den ikkje i nettet (TMO). Om naudsynt må utrykkingsleiar og befal kjøre rundt og opplyse mannskapa om at nettet er ute ev. beordre nokon av mannskapa til å gjere dette. Slik at alle stiller radio i DMO brann 1. På denne måten kan UL og overordna vakt varsle mannskapa ved ei hending (men det vil ikkje gå callout).

**Overordna vakt** skal og slå på satellitt tlf. **+88 16 41 45 27 84**

**Alarmsentralen har satellitt tlf. +88 16 22 47 67 31**

Utrykkingsleiarar og befal bør halde **vaktradio** (x.9a og 0.1a) i TMO for tidleg fange opp at nettet kjem tilbake og dermed tidleg kan varsle mannskapa om dette via **DMO brann 1**. Dvs at personleg radio skal stå i **DMO brann 1** saman med ev bilradio. Hugs at bilradio har lenger rekkevidde!

Det kan være aktuelt å setje av ein radio til kommunal kriseleiing når det berre er satellitt telefoner og naudnett i TMO som verker. Om hendinga tillèt det kan det og vere aktuelt at utrykkingsleiar eller befal er tilstade for den kommunale kriseleiinga (og då sjølvsagt med radio).

Når det er naudsynt å samarbeide med andre aktørar skal UL og befal ha ein radio i **DMO BABS** eller **DMO Samvirke** og ein i **DMO brann 1**. Ved bruk av bilradio er det då og mogleg å ha ein radio i TMO brann 0 for å fange opp at nettet er tilbake.